MIPS Sample Instructions

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ins. Type | Operation | Binary Ins. | Hexadecimal Ins |
| R-type | |  | | --- | | ADD | | SLL | | |  | | --- | | 000 001 010 000 0000 0111 | | 000 000 010 011 0001 0010 | | |  | | --- | | 5007 | | 1312 | |
| I-type | |  | | --- | | SW | | LW | | BNE | | |  | | --- | | 001 001 111 010 0000 0111 | | 010 001 101 010 0000 0111 | | 111 101 111 010 0000 0111 | | |  | | --- | | 27A07 | | 46A07 | | F7A07 | |